;  I2C buffer in Firmware:
;  struct I2C_Regs
;  { 
;	BYTE fSync;   -   flag for computing next sine value in firmware
;	WORD amplitude;  -  amplitude value for sine function;
;	float sinValue;  -  Sin(x) value;
;  } MyI2C_Regs;


w04 01 00 14 p ; set amplitude value for sine function (A = 00 02)
w04 00 01 p ; Compute next sine value in firmware
w04 03 r 04 @3Sin @2Sin @1Sin @0Sin; reading next Sin(x) value from I2C-buffer 
