;VCC source toggling
;->MiniProg3 supports: +5.0V, +3.3V, +2.5V, +1.8V
;->USB2IIC Bridge    : +5.0V, +3.3V
[vcc=5v] [delay=300]
[vcc=3.3v] [delay=300]
[vcc=2.5v] [delay=300]
[vcc=1.8v] [delay=300]
[vcc=0v] [delay=300]

;Setting I2C-bus frequency
[speed=100k]
[speed=50k]
[speed=400k]