[General]
Language=Chinese
FontName=宋体
FontSize=9
ID=2052
[UserName]
SuperUser=系统管理员
AutoUser=自动登录
[TBitBtn]
OKBtn=确定
CancelBtn=取消
ApplyBtn=应用
[TMainForm]
ID_MIN=最小化
ID_CLOSE=关闭
ID_VOL_1=监听
ID_VOL_2=监听 (静音)
ID_VOL_3=音量调节
ID_ZOOM=变焦
ID_ZOOM_LEFT=1103
ID_FOCUS=对焦
ID_FOCUS_LEFT=1201
ID_IRIS=光圈
ID_IRIS_LEFT=1103
ID_BRUSH=雨刷
ID_BRUSH_LEFT=1201
ID_SPEED_1=云台速度调节：最慢
ID_SPEED_2=云台速度调节
ID_SPEED_3=云台速度调节：最快
ID_UP=云台上
ID_DOWN=云台下
ID_LEFT=云台左
ID_RIGHT=云台右
ID_AUTO=云台自动/停止
ID_1=运行时间
ID_2=系统安全运行时间
ID_3=显示系统信息
ID_4=正在使用
ID_5=剩余空间
ID_6=硬盘使用百分比
ID_LOCK=锁定系统
ID_LOGOFF=注销用户
ID_EXIT=退出系统
ID_11=系统设置
ID_12=报警盒输出控制
ID_13=预置位管理
ID_14=图片浏览
ID_15=电子地图
ID_16=外部应用程序
ID_17=日志管理
ID_18=语言选择
ID_19="网易通"DDNS设置
ID_20=恢复默认设置
ID_25=下载最新版本软件
ID_FRAME_1=1   画面
ID_FRAME_2=4   画面
ID_FRAME_3=8   画面
ID_FRAME_4=9   画面
ID_FRAME_5=12  画面
ID_FRAME_6=16  画面
ID_FRAME_7=25  画面
ID_FRAME_8=36  画面
ID_FRAME_9=向上翻页
ID_FRAME_10=向下翻页
ID_FRAME_11=13  画面
ID_21=图片抓拍
ID_22=录像播放
ID_23=系统设置
ID_24=显示模式
ID_26=域名设置
ID_27=帮助文档
ID_28=悬浮窗口
ID_29=显示主窗口
ID_31=预览
ID_32=录像
ID_33=色彩
ID_34=探头
ID_35=全开
ID_36=全关
ID_37=默认
ID_38=所有相同
ID_39=保存
ID_41=预置位
ID_42=设置
ID_43=调用
ID_44=关闭
ID_51=星 期 一
ID_52=星 期 二
ID_53=星 期 三
ID_54=星 期 四
ID_55=星 期 五
ID_56=星 期 六
ID_57=星 期 日
ID_CAM_1=固定摄像机
ID_CAM_2=室内摄像机
ID_CAM_3=室外摄像机
ID_PRO_1=华光HN-4200系列
ID_PRO_2=KRE-302系列
ID_PRO_3=艾立克53X9系列
ID_PRO_4=PELCO-P-1协议
ID_PRO_5=PELCO-D-1协议
ID_PRO_6=AB80系列
ID_PRO_7=Panasonic WJ-SX550A协议
ID_PRO_8=PELCO矩阵协议
ID_PRO_9=I-NODE协议
ID_PRO_10=Philips协议
ID_PRO_11=Samsung协议
ID_PRO_12=YAAN协议
ID_PRO_13=银信协议
ID_PRO_14=PELCO-P-2协议
ID_PRO_15=PELCO-P-3协议
ID_PRO_16=PELCO-D-2协议
ID_PRO_17=PELCO-D-3协议
ID_PRO_18=Panasonic WV-CS850协议
ID_PRO_19=ADR8060协议
ID_MODE_1=日间模式
ID_MODE_2=夜间模式
ID_MSG_1=错误提示
ID_MSG_2=对不起，视频卡只能在16位、24位、32位颜色模式，1024 x 768 的分辨率模式下工作。
ID_MSG_3=对不起，视频卡只能工作在16位、24位、32位颜色模式下。
ID_MSG_4=对不起，视频卡只能在 1024 x 768 的分辨率模式下工作。
ID_MSG_5=系统即将更改显示器属性设置，您需要继续吗？
ID_MSG_6=正在启动
ID_MSG_7=您确实要退出该系统吗？
ID_MSG_8=退出系统
ID_MSG_9=非法视频卡，如需帮助，请与板卡供应商联系！
ID_MSG_10=提示信息
ID_MSG_11=硬盘已损坏，请马上更换！
ID_MSG_12=正在初始化视频卡
ID_MSG_13=系统没有检测到视频卡，请检查安装的真确性！
ID_MSG_14=启动视频卡操作失败，或者驱动安装不正确。
ID_MSG_15=初始化失败
ID_MSG_16=通道号
ID_MSG_17=硬盘空间已满，根据您的设置不允许录像！
ID_MSG_18=视频制式已修改，若要生效，请重启软件！
ID_MSG_21=回放录像文件
ID_MSG_22=%d号视频移动报警
ID_MSG_23=客户主机: %s 接收第%d通道图像
ID_MSG_24=视频卡没有数据，计算机重启
ID_MSG_25=进入系统设置
ID_MSG_26=系统设置结束
ID_MSG_27=第%d通道启动手动录像
ID_MSG_28=第%d通道停止手动录像
ID_MSG_29=正在初始化
ID_MSG_30=动态域名
ID_MSG_31=在线
ID_MSG_32=不在线或未注册
ID_MSG_33=找不到index.htm文件, 网页服务将受影响
ID_MSG_34=是否继续运行?
ID_MSG_35=恢复系统默认设置将关闭本监控系统, 下次运行时将使用默认设置.
ID_MSG_36=是否恢复为默认设置吗 ?
ID_MSG_37=域名在线
ID_MSG_38=是否关闭计算机?
ID_MSG_39=取消悬浮
[TLoginForm]
ID_1=请登陆系统
ID_2=用户名
ID_3=密码
ID_4=登  陆
ID_MSG_1=用户错误
ID_MSG_2=密码错误
ID_MSG_3=用户不存在
ID_MSG_4=解除锁定系统
ID_MSG_5=登录系统
ID_MSG_6=自动登录系统
[TOutputPortForm]
ID_1=报警输出控制
ID_2=输出端口
ID_3=退出
ID_4=关闭所选
ID_5=打开所选
ID_6=端口
[TLogForm]
ID_1=日志管理
ID_2=文件
ID_3=设置
ID_4=退出
ID_5=系统日志
ID_6=类型
ID_7=时间
ID_8=用户
ID_9=描述
ID_10=保留
ID_11=天日志记录
ID_12=首页
ID_13=上页
ID_14=下页
ID_15=尾页
ID_MSG_1=信息
ID_MSG_2=报警
[TPresetPosForm]
ID_1=预置位设置
ID_2=预置位编号
ID_3=无
[TRecTimeSetForm]
ID_1=录像设置
ID_2=开始时间
ID_3=结束时间
ID_4=注意：“开始时间”一定要比“结束时间”早！
ID_5=录像模式
ID_6=开始时间” 一定要比 “结束时间” 早！
ID_7=录像设置
ID_8=该时间段与现有时间段存在重复！请重新设置后避免时间段再出现重复现象。
ID_9=检测灵敏度
ID_10=高
ID_11=低
[TPlaceForm]
ID_1=监控节点设置
ID_2=名称
ID_3=地图
ID_4=选择地图文件...
ID_5=监控节点
[TFolderForm]
ID_1=浏览文件夹
ID_2=提示信息
ID_3=抓拍图片不能存放在%s根目录，请选择其它目录存放！
ID_4=录像文件不能存放在%s根目录。请选择其它目录存放！
ID_5=Web主目录不能存放在%s根目录。请选择其它目录存放！
[TCreateCameraForm]
ID_1=摄像机名称
ID_2=通道号
ID_3=联动监视通道
ID_4=该录像通道号已经存在，请设置为其他不存在的编号！
ID_5=摄像机设置
ID_6=摄像机
ID_7=该报警探头已经存在，请设置为其他不存在的探头！
ID_8=报警探头设置
ID_9=报警探头
[TChnSelectForm]
ID_1=通道选择
ID_2=通道
ID_3=星期选择
ID_4=星期
ID_5=全选
ID_6=全清
[TCamSetForm]
ID_1=云镜设置
ID_2=通道号
ID_3=摄像机类型
ID_4=解码器地址
ID_5=控制协议
ID_6=波特率
ID_7=请选择摄像机类型！
ID_8=请选择控制协议！
ID_9=请选择波特率！
[TElecMapForm]
ID_1=电子地图
ID_2=文件
ID_3=监控节点
ID_4=摄像机
ID_5=报警探头
ID_6=退出
ID_7=增加
ID_8=修改
ID_9=删除
ID_10=增加监控节点
ID_11=修改监控节点
ID_12=删除监控节点
ID_13=增加摄像机
ID_14=修改摄像机
ID_15=删除摄像机
ID_16=增加报警探头
ID_17=修改报警探头
ID_18=删除报警探头
ID_19=移动位置
ID_20=固定位置
ID_21=视频监控现场
ID_22=删除监控节点
ID_23=确定要删除该监控节点吗？
ID_24=摄像机设置
ID_25=摄像机名称
ID_26=摄像机
ID_27=删除摄像机
ID_28=确定要删除该摄像机吗？
ID_29=报警探头设置
ID_30=探头名称
ID_31=报警探头
ID_32=删除报警探头
ID_33=确定要删除该报警探头吗
[TAppInfoForm]
ID_1=名称
ID_2=文件名
ID_3=备注
ID_4=请输入“名称”！
ID_5=请输入“文件名”！
[TUserAppForm]
ID_1=外部应用程序管理
ID_2=名称
ID_3=文件名
ID_4=备注
ID_5=运行
ID_6=增加
ID_7=编辑
ID_8=删除
ID_9=增加应用程序
ID_10=编辑应用程序
[TSysSetForm]
PAGE_1=用户管理
PAGE_2=参数设置
PAGE_3=通道及图像属性
PAGE_4=移动报警录像设置
PAGE_5=报警探头设置
PAGE_6=云镜设置
PAGE_7=网络端口及语言设置
PAGE_8=视频属性
PAGE_9=图像质量参数
PAGE_10=录像时间表
PAGE_11=关于
PAGE_12=报警通知
PAGE_13=手机监控
PAGE_14=自动录像设置
USER_1=用户管理
USER_2=以下显示了本系统的所有用户设置，每一个用户都拥有自己的密码和权限范围。
USER_3=系统用户
USER_4=修改用户
USER_5=添加用户
USER_6=删除用户
USER_7=用户名
USER_8=密码
USER_9=确认密码
USER_10=设置完毕之后请点击 <完成> 按钮 ------>
USER_11=完成
USER_12=放弃
USER_20=权限列表
USER_21=用户管理
USER_22=参数设置
USER_23=手动录像/停止
USER_24=屏幕切换控制
USER_25=云台、镜头控制
USER_26=历史录像检索
USER_27=网络图像接收
USER_28=图片浏览、抓拍
USER_29=外部应用程序管理
USER_30=使用电子地图
USER_31=预览通道%d
USER_32=最小化
USER_33=退出系统关闭电源
SYS_1=目录路径
SYS_2=录像文件目录
SYS_3=注：不需要完全路径，只需填入录像目录名称即可，如：\VideoFiles
SYS_4=浏览
SYS_5=抓拍图片目录
SYS_6=Web 站点主目录
SYS_7=Web 站点IP地址
SYS_8=硬盘空间不够处理方式
SYS_9=删除最旧的录像文件
SYS_10=提示并停止录像
SYS_11=自动登录系统
SYS_12=用户名
SYS_13=密  码
SYS_14=报警设置
SYS_15=报警触发时允许扬声器报警
SYS_16=报警触发时切换报警画面
SYS_20=报警联动录像时间
SYS_21=秒
SYS_22=报警总输出端口
SYS_23=无
SYS_24=闭合输出
SYS_25=断开输出
SYS_26=视频信号丢失时允许扬声器报警
SYS_27=监控中心对报警探头布、撤防具有最高权限
SYS_28=允许自动视频切换
SYS_29=视频切换时间
SYS_30=允许自动状态转换
SYS_31=分钟鼠标键盘无动作时，自动切换到锁定状态
SYS_32=录像文件存储磁盘
SYS_33=磁盘空间
SYS_34=剩余空间
SYS_35=报警联动输出时间
SYS_36=输出方式
SYS_37=多路报警时切换报警画面
SYS_38=切换时间
SYS_39=系统退出时提示用户校验
SYS_40=开机自动运行
SYS_41=默认启动画面数
SYS_42=启用定时重启
SYS_43=允许拖拉画面进行窗口互换
SYS_50=每天
SYS_51=每星期天
SYS_52=每星期一
SYS_53=每星期二
SYS_54=每星期三
SYS_55=每星期四
SYS_56=每星期五
SYS_57=每星期六
CARD_1=视频通道选择
CARD_2=当前设置复制到...
CARD_3=字幕显示
CARD_4=摄像机标题
CARD_5=X 坐标
CARD_6=Y 坐标
CARD_7=标题
CARD_8=最多18字节
CARD_9=日期
CARD_10=时间
CARD_11=区域遮蔽
CARD_12=预览遮蔽
CARD_13=录像遮蔽
CARD_14=宽  度
CARD_15=高  度
CARD_16=区域大小范围：宽 1-352，高 1-288
CARD_17=压缩参数设置
CARD_18=关键帧间隔
CARD_19=最大编码码流
CARD_20=视频图像质量
CARD_21=好
CARD_22=差
CARD_23=压缩模式设置
CARD_24=H.264 (较低CPU占用率)
CARD_25=WMV9
CARD_26=录像设置
CARD_27=更清晰(D1)
CARD_28=标准
CARD_29=图像质量设置
CARD_30=优秀
CARD_31=良好
CARD_32=标准
CARD_33=工作模式
CARD_34=视频
CARD_35=视频 + 音频
CARD_36=录像时间表
CARD_37=录像文件设置
CARD_38=录像文件长度
CARD_39=分钟
CARD_40=自动启动录像时间表
CARD_41=视频信号丢失关联报警输出通道
CARD_42=视频源制式
CARD_43=调色方案
CARD_44=索尼摄像机
CARD_45=夏普摄像机
CARD_46=色调适中
CARD_47=色调偏浓
CARD_48=一般
CARD_49=安全模式
CARD_50=参数已改变，需要重启软件!
CARD_51=MV9205工作模式
CARD_52=准实时(8路视频)
CARD_53=全实时(4路视频)
CARD_54=亮度色彩增强
CARD_55=启用安全模式
CARD_56=更快
CARD_57=预览效果
CARD_58=优秀
CARD_59=良好
CARD_60=普通
TIMETBL_1=星期一
TIMETBL_2=星期二
TIMETBL_3=星期三
TIMETBL_4=星期四
TIMETBL_5=星期五
TIMETBL_6=星期六
TIMETBL_7=星期天
TIMETBL_8=开始时间
TIMETBL_9=结束时间
TIMETBL_10=录像模式
TIMETBL_11=增加
TIMETBL_12=删除
TIMETBL_13=该日复制到
MOTION_1=视频通道选择
MOTION_2=当前设置复制到...
MOTION_3=高速运动检测帧间隔
MOTION_4=低速运动检测帧间隔
MOTION_5=检测灵敏度
MOTION_6=高
MOTION_7=低
MOTION_8=注：设置报警 -- 鼠标左键，撤消报警 -- 鼠标右键
MOTION_9=设置全部
MOTION_10=撤消全部
MOTION_11=布防设置
MOTION_12=自动启动报警录像时间表
MOTION_13=刷新图片
SENSOR_1=报警探头选择
SENSOR_2=当前设置复制到...
SENSOR_3=报警输入设置
SENSOR_4=断开报警
SENSOR_5=闭合报警
SENSOR_6=报警输出设置
SENSOR_7=启动录像
SENSOR_8=闭合输出
SENSOR_9=断开输出
SENSOR_10=联动输出时间
SENSOR_11=秒
SENSOR_12=布防设置
SENSOR_13=布防
SENSOR_14=允许报警探头手动布、撤防，取消时间表
SENSOR_15=关联视频通道
SENSOR_16=关联预置位
SENSOR_17=通道
SENSOR_18=无
SENSOR_19=报警设备选择
SENSOR_20=设备类型
SENSOR_21=通讯端口
SENSOR_22=单个通道
SENSOR_23=所有通道
SENSOR_24=关联报警输出通道
SENSOR_25=报警输出
EQUIP_1=MV2516(智敏)
EQUIP_2=DV7608(龙控)
EQUIP_3=NV808(宏视)
EQUIP_4=w110
PTZ_1=控制参数
PTZ_2=控制端口
PTZ_3=云镜设置
PTZ_4=通道号
PTZ_5=摄像机类型
PTZ_6=解码器地址
PTZ_7=控制协议
PTZ_8=波特率
PTZ_9=编辑
OTHER_1=电子地图编辑
OTHER_2=端口设置
OTHER_3=网络传输端口号
OTHER_4=Http(手机)端口号
OTHER_5=网传辅助端口号
OTHER_6=云台控制端口号
OTHER_7=远程配置端口号
OTHER_8=远程报警端口号
OTHER_9=远程回放端口号
OTHER_10=语言管理
OTHER_11=增加
OTHER_12=删除
OTHER_13=已加载语言
OTHER_14=已加载语言文件
OTHER_15=语言名称
ID_1=请选择要保存抓拍文件的目录。当前目录为
ID_2=修改系统参数
ID_3=请选择要保存录像文件的文件夹。当前文件夹为
ID_4=布防设置
ID_5=请选择Web站点目录。当前目录为
ID_MSG_1=提示信息
ID_MSG_2=对不起,您没有选择用户,请先选择用户！
ID_MSG_3=对不起，您没有输入用户名称，请输入！
ID_MSG_4=对不起，您两次输入的密码不相符，请重新输入！
ID_MSG_5=该用户已经存在，请更改其他用户名！
ID_MSG_6=用户不允许删除
ID_MSG_7=对不起，您删除的用户中包含当前用户，系统无法删除当前用户！
ID_MSG_8=您确定要删除这%d个用户吗？
ID_MSG_9=您确定要删除用户 "%s" 吗？
ID_MSG_10=请输入摄像机标题显示的横坐标！
ID_MSG_11=请输入摄像机标题显示的纵坐标！
ID_MSG_12=请输入日期显示的横坐标！
ID_MSG_13=请输入日期显示的纵坐标！
ID_MSG_14=宽度应少于352，高度应少于288！
ID_MSG_15=请设置动态检测区域！
ID_MSG_16=请选择联动录像的通道！
ID_MSG_17=用户名错误，请重新输入！
ID_MSG_18=密码错误，请重新输入！
ID_MSG_19=确定删除记录吗？
ID_MSG_20=确定删除该语言吗？
ID_MSG_21=请输入“客户编号”！
ID_MSG_22=请输入“PIN码”！
ID_MSG_23=请输入彩信服务器地址！
ID_MSG_24=冲值成功！
ID_MSG_25=PIN码错误！
ID_MSG_26=客户编号错误！
ID_MSG_27=请输入手机号码！
ID_MSG_28=请马上登录
ID_MSG_29=登录失败, 请检查网络或登录信息
ID_MSG_30=通道
ID_MSG_31=视频丢失报警 
ID_MSG_32=移动侦测报警 
ID_MSG_33=探头报警
ID_MSG_34=报警通知
ID_MSG_35=成功发送添加好友信息, 请等待好友回复后刷新列表
ID_MSG_36=添加好友失败
ID_MSG_37=好友手机不正确
ID_MSG_38=参数已改变,重启软件才能生效
NOTICE_1=报警触发时发送短信通知(需要外接模块)
NOTICE_2=通讯端口
NOTICE_3=手机号码
NOTICE_4=报警触发时发送邮件通知
NOTICE_5=邮箱服务器
NOTICE_6=电子邮箱
NOTICE_7=邮箱密码
NOTICE_8=收件人
NOTICE_9=如
NOTICE_10=发信人信息
NOTICE_11=收信人信息
NOTICE_12=多路报警触发时发送间隔：
MOBILE_1=报警触发时发送彩信通知
MOBILE_2=手机号码
MOBILE_3=彩信参数设置
MOBILE_4=服务器地址
MOBILE_5=端口
MOBILE_6=客户编号
MOBILE_7=充值服务
MOBILE_8=PIN码
MOBILE_9=充值
MOBILE_10=充值类型
MOBILE_11=实时监控
MOBILE_12=报警彩信
Fetion_1=报警触发时发送飞信通知
Fetion_2=登录号码：
Fetion_3=登录密码：
Fetion_4=登录
Fetion_5=好友手机：
Fetion_6=增加好友
Fetion_7=多路报警触发时发送信息间隔
Fetion_8=秒
Fetion_9=好友列表(请在需要发信息的好友前打勾)
Fetion_10=昵称
Fetion_11=电话号码
Fetion_12=飞信号
Fetion_13=注销
Fetion_14=刷新
ABOUT_1=软件著作权登记号
[TThread]
ID_1=提示信息
ID_2=硬盘空间已满，根据您的设置已经停止录像！
ID_3=非法视频卡！
ID_4=目录不能被删除
ID_5=%d号视频信号丢失
ID_6=%d号视频信号恢复
ID_7=%d号报警探头报警
ID_8=%d号报警探头报警结束
[TPreSetForm]
ID_1=预置位管理
ID_2=预置点
ID_3=设置
ID_4=调用
ID_5=保存
ID_6=巡航设置
ID_7=启用
ID_8=停留时间
ID_9=秒
