[General]
Language=Chinese
FontName=MS Sans Serif
FontSize=9
ID=1028
[UserName]
SuperUser=系統管理員
AutoUser=自動登錄
[TBitBtn]
OKBtn=確定
CancelBtn=取消
ApplyBtn=應用
[TMainForm]
ID_MIN=最小化
ID_CLOSE=關閉
ID_VOL_1=監聽
ID_VOL_2=監聽 (靜音)
ID_VOL_3=音量調節
ID_ZOOM=變焦
ID_ZOOM_LEFT=883
ID_FOCUS=對焦
ID_FOCUS_LEFT=961
ID_IRIS=光圈
ID_IRIS_LEFT=883
ID_BRUSH=雨刷
ID_BRUSH_LEFT=961
ID_SPEED_1=雲台速度調節：最慢
ID_SPEED_2=雲台速度調節
ID_SPEED_3=雲台速度調節：最快
ID_UP=雲台上
ID_DOWN=雲台下
ID_LEFT=雲台左
ID_RIGHT=雲台右
ID_AUTO=雲台自動/停止
ID_1=運行時間
ID_2=系統安全運行時間
ID_3=顯示系統信息
ID_4=正在使用
ID_5=剩余空間
ID_6=硬盤使用百分比
ID_LOCK=鎖定系統
ID_LOGOFF=注銷用戶
ID_EXIT=退出系統
ID_11=系統設置
ID_12=報警盒輸出控制
ID_13=預置位管理
ID_14=圖片浏覽
ID_15=電子地圖
ID_16=外部應用程序
ID_17=日志管理
ID_18=語言選擇
ID_19="網易通"DDNS設置
ID_20=恢複默認設置
ID_25=下載最新版本軟件
ID_40=啓用安全模式
ID_FRAME_1=1   畫面
ID_FRAME_2=4   畫面
ID_FRAME_3=8   畫面
ID_FRAME_4=9   畫面
ID_FRAME_5=12  畫面
ID_FRAME_6=16  畫面
ID_FRAME_7=25  畫面
ID_FRAME_8=36  畫面
ID_FRAME_9=向上翻頁
ID_FRAME_10=向下翻頁
ID_FRAME_11=13  畫面
ID_21=圖片抓拍
ID_22=錄像播放
ID_23=系統設置
ID_24=顯示模式
ID_26=域名設置
ID_27=幫助文檔
ID_28=懸浮窗口
ID_29=顯示主窗口
ID_31=預覽
ID_32=錄像
ID_33=色彩
ID_34=探頭
ID_35=全開
ID_36=全關
ID_37=默認
ID_38=所有相同
ID_39=保存
ID_41=預置位
ID_42=設置
ID_43=調用
ID_44=關閉
ID_51=星 期 壹
ID_52=星 期 二
ID_53=星 期 三
ID_54=星 期 四
ID_55=星 期 五
ID_56=星 期 六
ID_57=星 期 日
ID_CAM_1=固定攝像機
ID_CAM_2=室內攝像機
ID_CAM_3=室外攝像機
ID_PRO_1=華光HN-4200系列
ID_PRO_2=KRE-302系列
ID_PRO_3=艾立克53X9系列
ID_PRO_4=PELCO-P-1協議
ID_PRO_5=PELCO-D-1協議
ID_PRO_6=AB80系列
ID_PRO_7=Panasonic WJ-SX550A協議
ID_PRO_8=PELCO矩陣協議
ID_PRO_9=I-NODE協議
ID_PRO_10=Philips協議
ID_PRO_11=Samsung協議
ID_PRO_12=YAAN協議
ID_PRO_13=銀信協議
ID_PRO_14=PELCO-P-2協議
ID_PRO_15=PELCO-P-3協議
ID_PRO_16=PELCO-D-2協議
ID_PRO_17=PELCO-D-3協議
ID_PRO_18=Panasonic WV-CS850協議
ID_PRO_19=ADR8060協議
ID_MODE_1=日間模式
ID_MODE_2=夜間模式
ID_MSG_1=錯誤提示
ID_MSG_2=對不起，視頻卡只能在16位、24位、32位顔色模式，1024 x 768 的分辨率模式下工作。
ID_MSG_3=對不起，視頻卡只能工作在16位、24位、32位顔色模式下。
ID_MSG_4=對不起，視頻卡只能在 1024 x 768 的分辨率模式下工作。
ID_MSG_5=系統即將更改顯示器屬性設置，您需要繼續嗎？
ID_MSG_6=正在啓動
ID_MSG_7=您確實要退出該系統嗎？
ID_MSG_8=退出系統
ID_MSG_9=非法視頻卡，如需幫助，請與板卡供應商聯系！
ID_MSG_10=提示信息
ID_MSG_11=硬盤已損壞，請馬上更換！
ID_MSG_12=正在初始化視頻卡
ID_MSG_13=系統沒有檢測到視頻卡，請檢查安裝的真確性！
ID_MSG_14=啓動視頻卡操作失敗，或者驅動安裝不正確。
ID_MSG_15=初始化失敗
ID_MSG_16=通道號
ID_MSG_17=硬盤空間已滿，根據您的設置不允許錄像！
ID_MSG_18=視頻制式已修改，若要生效，請重啓軟件！
ID_MSG_21=回放錄像文件
ID_MSG_22=%d號視頻移動報警
ID_MSG_23=客戶主機: %s 接收第%d通道圖像
ID_MSG_24=視頻卡沒有數據，計算機重啓
ID_MSG_25=進入系統設置
ID_MSG_26=系統設置結束
ID_MSG_27=第%d通道啓動手動錄像
ID_MSG_28=第%d通道停止手動錄像
ID_MSG_29=正在初始化
ID_MSG_30=動態域名
ID_MSG_31=在線
ID_MSG_32=不在線或未注冊
ID_MSG_33=找不到index.htm文件, 網頁服務將受影響
ID_MSG_34=是否繼續運行?
ID_MSG_35=恢複系統默認設置將關閉本監控系統, 下次運行時將使用默認設置.
ID_MSG_36=是否恢複爲默認設置嗎 ?
ID_MSG_37=域名在線
ID_MSG_38=是否關閉計算機?
ID_MSG_39=取消懸浮
[TLoginForm]
ID_1=請登陸系統
ID_2=用戶名
ID_3=密碼
ID_4=登  陸
ID_MSG_1=用戶錯誤
ID_MSG_2=密碼錯誤
ID_MSG_3=用戶不存在
ID_MSG_4=解除鎖定系統
ID_MSG_5=登錄系統
ID_MSG_6=自動登錄系統
[TOutputPortForm]
ID_1=報警輸出控制
ID_2=輸出端口
ID_3=退出
ID_4=關閉所選
ID_5=打開所選
ID_6=端口
[TLogForm]
ID_1=日志管理
ID_2=文件
ID_3=設置
ID_4=退出
ID_5=系統日志
ID_6=類型
ID_7=時間
ID_8=用戶
ID_9=描述
ID_10=保留
ID_11=天日志記錄
ID_12=首頁
ID_13=上頁
ID_14=下頁
ID_15=尾頁
ID_MSG_1=信息
ID_MSG_2=報警
[TPresetPosForm]
ID_1=預置位設置
ID_2=預置位編號
ID_3=無
[TRecTimeSetForm]
ID_1=錄像設置
ID_2=開始時間
ID_3=結束時間
ID_4=注意：“開始時間”壹定要比“結束時間”早！
ID_5=錄像模式
ID_6=開始時間” 壹定要比 “結束時間” 早！
ID_7=錄像設置
ID_8=該時間段與現有時間段存在重複！請重新設置後避免時間段再出現重複現象。
ID_9=檢測靈敏度
ID_10=高
ID_11=低
[TPlaceForm]
ID_1=監控節點設置
ID_2=名稱
ID_3=地圖
ID_4=選擇地圖文件...
ID_5=監控節點
[TFolderForm]
ID_1=浏覽文件夾
ID_2=提示信息
ID_3=抓拍圖片不能存放在%s根目錄，請選擇其它目錄存放！
ID_4=錄像文件不能存放在%s根目錄。請選擇其它目錄存放！
ID_5=Web主目錄不能存放在%s根目錄。請選擇其它目錄存放！
[TCreateCameraForm]
ID_1=攝像機名稱
ID_2=通道號
ID_3=聯動監視通道
ID_4=該錄像通道號已經存在，請設置爲其他不存在的編號！
ID_5=攝像機設置
ID_6=攝像機
ID_7=該報警探頭已經存在，請設置爲其他不存在的探頭！
ID_8=報警探頭設置
ID_9=報警探頭
[TChnSelectForm]
ID_1=通道選擇
ID_2=通道
ID_3=星期選擇
ID_4=星期
ID_5=全選
ID_6=全清
[TCamSetForm]
ID_1=雲鏡設置
ID_2=通道號
ID_3=攝像機類型
ID_4=解碼器地址
ID_5=控制協議
ID_6=波特率
ID_7=請選擇攝像機類型！
ID_8=請選擇控制協議！
ID_9=請選擇波特率！
[TElecMapForm]
ID_1=電子地圖
ID_2=文件
ID_3=監控節點
ID_4=攝像機
ID_5=報警探頭
ID_6=退出
ID_7=增加
ID_8=修改
ID_9=刪除
ID_10=增加監控節點
ID_11=修改監控節點
ID_12=刪除監控節點
ID_13=增加攝像機
ID_14=修改攝像機
ID_15=刪除攝像機
ID_16=增加報警探頭
ID_17=修改報警探頭
ID_18=刪除報警探頭
ID_19=移動位置
ID_20=固定位置
ID_21=視頻監控現場
ID_22=刪除監控節點
ID_23=確定要刪除該監控節點嗎？
ID_24=攝像機設置
ID_25=攝像機名稱
ID_26=攝像機
ID_27=刪除攝像機
ID_28=確定要刪除該攝像機嗎？
ID_29=報警探頭設置
ID_30=探頭名稱
ID_31=報警探頭
ID_32=刪除報警探頭
ID_33=確定要刪除該報警探頭嗎
[TAppInfoForm]
ID_1=名稱
ID_2=文件名
ID_3=備注
ID_4=請輸入“名稱”！
ID_5=請輸入“文件名”！
[TUserAppForm]
ID_1=外部應用程序管理
ID_2=名稱
ID_3=文件名
ID_4=備注
ID_5=運行
ID_6=增加
ID_7=編輯
ID_8=刪除
ID_9=增加應用程序
ID_10=編輯應用程序
[TSysSetForm]
PAGE_1=用戶管理
PAGE_2=參數設置
PAGE_3=通道及圖像屬性
PAGE_4=移動報警錄像設置
PAGE_5=報警探頭設置
PAGE_6=雲鏡設置
PAGE_7=網絡端口及語言設置
PAGE_8=視頻屬性
PAGE_9=圖像質量參數
PAGE_10=錄像時間表
PAGE_11=關于
PAGE_12=報警通知
PAGE_13=手機監控
PAGE_14=自動錄像設置
USER_1=用戶管理
USER_2=以下顯示了本系統的所有用戶設置，每壹個用戶都擁有自己的密碼和權限範圍。
USER_3=系統用戶
USER_4=修改用戶
USER_5=添加用戶
USER_6=刪除用戶
USER_7=用戶名
USER_8=密碼
USER_9=確認密碼
USER_10=設置完畢之後請點擊 <完成> 按鈕 ------>
USER_11=完成
USER_12=放棄
USER_20=權限列表
USER_21=用戶管理
USER_22=參數設置
USER_23=手動錄像/停止
USER_24=屏幕切換控制
USER_25=雲台、鏡頭控制
USER_26=曆史錄像檢索
USER_27=網絡圖像接收
USER_28=圖片浏覽、抓拍
USER_29=外部應用程序管理
USER_30=使用電子地圖
USER_31=預覽通道%d
USER_32=最小化
USER_33=退出系統關閉電源
SYS_1=目錄路徑
SYS_2=錄像文件目錄
SYS_3=注：不需要完全路徑，只需填入錄像目錄名稱即可，如：\VideoFiles
SYS_4=浏覽
SYS_5=抓拍圖片目錄
SYS_6=Web 站點主目錄
SYS_7=Web 站點IP地址
SYS_8=硬盤空間不夠處理方式
SYS_9=刪除最舊的錄像文件
SYS_10=提示並停止錄像
SYS_11=自動登錄系統
SYS_12=用戶名
SYS_13=密  碼
SYS_14=報警設置
SYS_15=報警觸發時允許揚聲器報警
SYS_16=報警觸發時切換報警畫面
SYS_20=報警聯動錄像時間
SYS_21=秒
SYS_22=報警總輸出端口
SYS_23=無
SYS_24=閉合輸出
SYS_25=斷開輸出
SYS_26=視頻信號丟失時允許揚聲器報警
SYS_27=監控中心對報警探頭布、撤防具有最高權限
SYS_28=允許自動視頻切換
SYS_29=視頻切換時間
SYS_30=允許自動狀態轉換
SYS_31=分鍾鼠標鍵盤無動作時，自動切換到鎖定狀態
SYS_32=錄像文件存儲磁盤
SYS_33=磁盤空間
SYS_34=剩余空間
SYS_35=報警聯動輸出時間
SYS_36=輸出方式
SYS_37=多路報警時切換報警畫面
SYS_38=切換時間
SYS_39=系統退出時提示用戶校驗
SYS_40=開機自動運行
SYS_41=默認啓動畫面數
SYS_42=啓用定時重啓
SYS_43=允許拖拉畫面進行窗口互換
SYS_50=每天
SYS_51=每星期天
SYS_52=每星期壹
SYS_53=每星期二
SYS_54=每星期三
SYS_55=每星期四
SYS_56=每星期五
SYS_57=每星期六
CARD_1=視頻通道選擇
CARD_2=當前設置複制到...
CARD_3=字幕顯示
CARD_4=攝像機標題
CARD_5=X 坐標
CARD_6=Y 坐標
CARD_7=標題
CARD_8=最多18字節
CARD_9=日期
CARD_10=時間
CARD_11=區域遮蔽
CARD_12=預覽遮蔽
CARD_13=錄像遮蔽
CARD_14=寬  度
CARD_15=高  度
CARD_16=區域大小範圍：寬 1-352，高 1-288
CARD_17=壓縮參數設置
CARD_18=關鍵幀間隔
CARD_19=最大編碼碼流
CARD_20=視頻圖像質量
CARD_21=好
CARD_22=差
CARD_23=壓縮模式設置
CARD_24=H.264 (較低CPU占用率)
CARD_25=WMV9
CARD_26=錄像設置
CARD_27=更清晰(D1)
CARD_28=標准
CARD_29=圖像質量設置
CARD_30=優秀
CARD_31=良好
CARD_32=標准
CARD_33=工作模式
CARD_34=視頻
CARD_35=視頻 + 音頻
CARD_36=錄像時間表
CARD_37=錄像文件設置
CARD_38=錄像文件長度
CARD_39=分鍾
CARD_40=自動啓動錄像時間表
CARD_41=視頻信號丟失關聯報警輸出通道
CARD_42=視頻源制式
CARD_43=調色方案
CARD_44=索尼攝像機
CARD_45=夏普攝像機
CARD_46=色調適中
CARD_47=色調偏濃
CARD_48=壹般
CARD_49=安全模式
CARD_50=參數已改變，需要重啓軟件!
CARD_51=MV9205工作模式
CARD_52=准實時(8路視頻)
CARD_53=全實時(4路視頻)
CARD_54=亮度色彩增強
CARD_55=啓用安全模式
CARD_56=更快
CARD_57=預覽效果
CARD_58=優秀
CARD_59=良好
CARD_60=普通
TIMETBL_1=星期壹
TIMETBL_2=星期二
TIMETBL_3=星期三
TIMETBL_4=星期四
TIMETBL_5=星期五
TIMETBL_6=星期六
TIMETBL_7=星期天
TIMETBL_8=開始時間
TIMETBL_9=結束時間
TIMETBL_10=錄像模式
TIMETBL_11=增加
TIMETBL_12=刪除
TIMETBL_13=該日複制到
MOTION_1=視頻通道選擇
MOTION_2=當前設置複制到...
MOTION_3=高速運動檢測幀間隔
MOTION_4=低速運動檢測幀間隔
MOTION_5=檢測靈敏度
MOTION_6=高
MOTION_7=低
MOTION_8=注：設置報警 -- 鼠標左鍵，撤消報警 -- 鼠標右鍵
MOTION_9=設置全部
MOTION_10=撤消全部
MOTION_11=布防設置
MOTION_12=自動啓動報警錄像時間表
MOTION_13=刷新圖片
SENSOR_1=報警探頭選擇
SENSOR_2=當前設置複制到...
SENSOR_3=報警輸入設置
SENSOR_4=斷開報警
SENSOR_5=閉合報警
SENSOR_6=報警輸出設置
SENSOR_7=啓動錄像
SENSOR_8=閉合輸出
SENSOR_9=斷開輸出
SENSOR_10=聯動輸出時間
SENSOR_11=秒
SENSOR_12=布防設置
SENSOR_13=布防
SENSOR_14=允許報警探頭手動布、撤防，取消時間表
SENSOR_15=關聯視頻通道
SENSOR_16=關聯預置位
SENSOR_17=通道
SENSOR_18=無
SENSOR_19=報警設備選擇
SENSOR_20=設備類型
SENSOR_21=通訊端口
SENSOR_22=單個通道
SENSOR_23=所有通道
SENSOR_24=關聯報警輸出通道
SENSOR_25=報警輸出
EQUIP_1=MV2516(智敏)
EQUIP_2=DV7608(龍控)
EQUIP_3=NV808(宏視)
EQUIP_4=w110
PTZ_1=控制參數
PTZ_2=控制端口
PTZ_3=雲鏡設置
PTZ_4=通道號
PTZ_5=攝像機類型
PTZ_6=解碼器地址
PTZ_7=控制協議
PTZ_8=波特率
PTZ_9=編輯
OTHER_1=電子地圖編輯
OTHER_2=端口設置
OTHER_3=網絡傳輸端口號
OTHER_4=Http(手機)端口號
OTHER_5=網傳輔助端口號
OTHER_6=雲台控制端口號
OTHER_7=遠程配置端口號
OTHER_8=遠程報警端口號
OTHER_9=遠程回放端口號
OTHER_10=語言管理
OTHER_11=增加
OTHER_12=刪除
OTHER_13=已加載語言
OTHER_14=已加載語言文件
OTHER_15=語言名稱
ID_1=請選擇要保存抓拍文件的目錄。當前目錄爲
ID_2=修改系統參數
ID_3=請選擇要保存錄像文件的文件夾。當前文件夾爲
ID_4=布防設置
ID_5=請選擇Web站點目錄。當前目錄爲
ID_MSG_1=提示信息
ID_MSG_2=對不起,您沒有選擇用戶,請先選擇用戶！
ID_MSG_3=對不起，您沒有輸入用戶名稱，請輸入！
ID_MSG_4=對不起，您兩次輸入的密碼不相符，請重新輸入！
ID_MSG_5=該用戶已經存在，請更改其他用戶名！
ID_MSG_6=用戶不允許刪除
ID_MSG_7=對不起，您刪除的用戶中包含當前用戶，系統無法刪除當前用戶！
ID_MSG_8=您確定要刪除這%d個用戶嗎？
ID_MSG_9=您確定要刪除用戶 "%s" 嗎？
ID_MSG_10=請輸入攝像機標題顯示的橫坐標！
ID_MSG_11=請輸入攝像機標題顯示的縱坐標！
ID_MSG_12=請輸入日期顯示的橫坐標！
ID_MSG_13=請輸入日期顯示的縱坐標！
ID_MSG_14=寬度應少于352，高度應少于288！
ID_MSG_15=請設置動態檢測區域！
ID_MSG_16=請選擇聯動錄像的通道！
ID_MSG_17=用戶名錯誤，請重新輸入！
ID_MSG_18=密碼錯誤，請重新輸入！
ID_MSG_19=確定刪除記錄嗎？
ID_MSG_20=確定刪除該語言嗎？
ID_MSG_21=請輸入“客戶編號”！
ID_MSG_22=請輸入“PIN碼”！
ID_MSG_23=請輸入彩信服務器地址！
ID_MSG_24=沖值成功！
ID_MSG_25=PIN碼錯誤！
ID_MSG_26=客戶編號錯誤！
ID_MSG_27=請輸入手機號碼！
ID_MSG_28=請馬上登錄
ID_MSG_29=登錄失敗, 請檢查網絡或登錄信息
ID_MSG_30=通道
ID_MSG_31=視頻丟失報警 
ID_MSG_32=移動偵測報警 
ID_MSG_33=探頭報警
ID_MSG_34=報警通知
ID_MSG_35=成功發送添加好友信息, 請等待好友回複後刷新列表
ID_MSG_36=添加好友失敗
ID_MSG_37=好友手機不正確
ID_MSG_38=參數已改變,重啓軟件才能生效
NOTICE_1=報警觸發時發送短信通知(需要外接模塊)
NOTICE_2=通訊端口
NOTICE_3=手機號碼
NOTICE_4=報警觸發時發送郵件通知
NOTICE_5=郵箱服務器
NOTICE_6=電子郵箱
NOTICE_7=郵箱密碼
NOTICE_8=收件人
NOTICE_9=如
NOTICE_10=發信人信息
NOTICE_11=收信人信息
NOTICE_12=多路報警觸發時發送間隔：
MOBILE_1=報警觸發時發送彩信通知
MOBILE_2=手機號碼
MOBILE_3=彩信參數設置
MOBILE_4=服務器地址
MOBILE_5=端口
MOBILE_6=客戶編號
MOBILE_7=充值服務
MOBILE_8=PIN碼
MOBILE_9=充值
MOBILE_10=充值類型
MOBILE_11=實時監控
MOBILE_12=報警彩信
Fetion_1=報警觸發時發送飛信通知
Fetion_2=登錄號碼：
Fetion_3=登錄密碼：
Fetion_4=登錄
Fetion_5=好友手機：
Fetion_6=增加好友
Fetion_7=多路報警觸發時發送信息間隔
Fetion_8=秒
Fetion_9=好友列表(請在需要發信息的好友前打勾)
Fetion_10=昵稱
Fetion_11=電話號碼
Fetion_12=飛信號
Fetion_13=注銷
Fetion_14=刷新
ABOUT_1=軟件著作權登記號
[TThread]
ID_1=提示信息
ID_2=硬盤空間已滿，根據您的設置已經停止錄像！
ID_3=非法視頻卡！
ID_4=目錄不能被刪除
ID_5=%d號視頻信號丟失
ID_6=%d號視頻信號恢複
ID_7=%d號報警探頭報警
ID_8=%d號報警探頭報警結束
[TPreSetForm]
ID_1=預置位管理
ID_2=預置點
ID_3=設置
ID_4=調用
ID_5=保存
ID_6=巡航設置
ID_7=啓用
ID_8=停留時間
ID_9=秒
