Exploración desde el cristal de la mesa de exploración - Guía de instalación del Network ScanGear

» Exploración » Exploración desde el cristal de la mesa de exploración |

Exploración desde el cristal de la mesa de exploración
Regresar a Sinopsis

Nota
Si no ha ejecutado el controlador Network ScanGear desde que instaló Color Network ScanGear, tendrá primero que seleccionar el escáner que esté conectado a la red y que vaya a utilizar ScanGear Tool. Antes de comenzar la exploración, debe especificar que el escáner está en línea, utilizando para ello el panel de control. Para más información, consulte "Antes de comenzar la exploración".

1.
Inicie Color Network ScanGear desde el programa de aplicación.
Al iniciar Color Network ScanGear, aparecerá la ventana principal de Color Network ScanGear.
El procedimiento para iniciar el controlador TWAIN depende del programa de que se trate, por lo que es recomendable consultar el manual de usuario de la aplicación para obtener más información.
2.
En la ficha [Principal], seleccione la opción [Mesa de exploración] en [Ubicación original].
3.
Coloque el original en el cristal.
Coloque cara abajo el documento original sobre la mesa de exploración, como se muestra.

Nota
Una vez que haya realizado la exploración desde el alimentador, si intenta realizar una exploración desde la mesa de exploración, deberá asegurarse de que abre completamente la cubierta de la mesa de exploración cuando coloque el original en el cristal.

4.
Establezca las condiciones de exploración, como el modo de color y la resolución, en la ventana principal de Color Network ScanGear.
5.
Haga clic en el botón [Vista preliminar] para visualizar previamente la imagen.
Esta imagen previa a la exploración aparece en el área de vista preliminar.
Con la imagen preliminar se pueden realizar las siguientes tareas:
Puede especificar el área de exploración.
Con la barra de herramientas puede aplicar el zoom para acercar o alejar la imagen o, si lo desea, puede ajustar la imagen con las opciones de la ficha [Opciones].
6.
Haga clic en el botón [Explorar].
Comienza la exploración.
La imagen explorada aparecerá en la ventana de la aplicación cuando finalice este proceso.

Nota

No intente realizar ninguna otra operación en la ventana principal de Color Network ScanGear después de haber hecho clic en el botón [Explorar]; al menos, hasta que aparezca el cuadro de diálogo en el que se indica el progreso de la exploración.
Si no se cierra automáticamente el controlador de Network ScanGear cuando termina la exploración, haga clic en el botón [Cerrar].

Temas relacionados
Selección de un escáner
Volver al principio