透過原稿台玻璃掃描 - Network ScanGear 驅動程式安裝指南

» 掃描 » 透過原稿台玻璃掃描 |

透過原稿台玻璃掃描
返回概覽

注意
若安裝 Color Network ScanGear 以後未曾執行過 Network ScanGear 驅動程式，必須先選取 ScanGear Tool 要使用的網路掃描器。 掃描前，必須使用掃描器的操作面板，將機器設定為連線。詳細資訊請參閱「掃描之前。

1.
從應用程式啟動 Color Network ScanGear。
啟動 Color Network ScanGear 時，會出現 Color Network ScanGear 主視窗。
啟動 TWAIN 驅動程式的程序視應用程式而定，詳細資訊請參閱應用程式的使用手冊。
2.
在 [主視窗] 表單中，請選擇[原稿放置方向]的[原稿台]。
3.
將原稿置於原稿台玻璃上。
將原稿面朝下置於原稿台上，如圖所示。

注意
從送稿機進行掃描後，若想要從原稿台進行掃描，在將原稿置於原稿台玻璃上時，請務必將原稿台玻璃蓋完全打開。

4.
在 Color Network ScanGear 主視窗中，設定色彩模式與解析度等掃描條件。
5.
按一下 [預覽] 按鈕預覽影像。
預覽區中會顯示預先掃描的影像。
下列作業可使用預覽影像進行：
您可指定預覽區。
您可使用工具列進行縮放，或使用 [選項] 表單中的選項調整影像。
6.
按一下 [掃描] 按鈕。
掃描開始進行。
掃描完成時，應用程式的視窗中會顯示掃描影像。

注意
按了 [掃描] 按鈕以後，在掃描進度對話方塊出現前，請勿在 Color Network ScanGear 主視窗中進行任何操作。 若 Network ScanGear 驅動程式未在掃描完成時自動關閉，請按一下 [關閉] 按鈕。

相關主題
選取掃描器
移至首行