Mise hors ligne du scanner - Guide d'installation du Network ScanGear

» Avant de commencer la numérisation » Mise hors ligne du scanner |

Mise hors ligne du scanner
Retour au Sommaire
Après avoir réalisé la numérisation en réseau, déconnectez le scanner du réseau en le mettant hors ligne pour pouvoir utiliser les autres fonctions, telles que la copie et le fax.

Remarque
Vous n'avez pas à mettre le scanner hors ligne pour utiliser d'autres fonctionnalités pendant le transfert de données. L'affichage de l'écran tactile peut varier suivant le modèle d'imprimante utilisé. Si vous utilisez la série iR2018, iR2030/2025/2022 ou MF, reportez-vous au manuel fourni avec le périphérique pour plus d'informations sur la mise en ligne et la mise hors ligne.

1.
Appuyez sur [Hors ligne].
Suivant le modèle d'imprimante que vous utilisez, vous pouvez également configurer le scanner pour une mise hors ligne automatique. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel fourni avec l'appareil.
Le scanner est hors ligne.
Si vous appuyez sur [Hors ligne] alors qu'une opération de numérisation est en cours, une boîte de dialogue vous invitant à confirmer l'arrêt de la numérisation s'affiche à l'écran. Cliquez sur [Oui] pour arrêter la numérisation et mettre le scanner hors ligne.
Haut de page