原稿台からスキャンする - Network ScanGear インストールガイド

» スキャンする » 原稿台からスキャンする |

原稿台からスキャンする
概要に戻る

メモ
Color Network ScanGearをインストールしてから一度もNetwork ScanGearドライバーを起動していない場合は、使用するネットワークスキャナーをScanGear Toolで選択しておく必要があります。 スキャンを実行するためには、スキャナー本体の操作パネルでスキャナーをオンラインにする必要があります。詳しくは「スキャン前に必要な設定」を参照してください。

1.
アプリケーションから[Color Network ScanGear]を起動します。
Network ScanGearドライバーが起動され、[Color Network ScanGear]メインウィンドウが表示されます。
TWAINドライバーの起動方法は、各アプリケーションによって異なります。詳細は、各アプリケーションの使用説明書をご覧ください。
2.
[メイン]ページの[原稿のセット方法]で[原稿台]を選択します。
3.
原稿を原稿台にセットします。
原稿を下向きで図の向きにして原稿台の上にセットします。

メモ
フィーダーを使ってスキャンしたあとに原稿台からスキャンするときは、原稿台カバーを確実に上げて原稿をセットしてください。

4.
[Color Network ScanGear]メインウィンドウでカラーモード、解像度などのスキャン条件を設定します。
5.
プレビューする場合は[プレビュー]ボタンをクリックします。
プレビューが正常に終了すると、プレビュー領域にプレスキャンされた画像が表示されます。
プレスキャンされた画像をもとに、下記のことができます。
スキャンする範囲を指定できます。
ツールバーを使って画像を拡大表示したり、[オプション]ページを使って画像を調整したりすることができます。
6.
[スキャン]ボタンをクリックします。
スキャンが開始します。
スキャンが終了すると、アプリケーションのウィンドウにスキャンした画像が表示されます。

メモ
[スキャン]ボタンをクリックしたあと、スキャンの進み具合を示すダイアログボックスが表示されるまでは[Color Network ScanGear]メインウィンドウの操作を行わないでください。 スキャン終了時、Network ScanGearドライバーが自動的に閉じない場合は閉じるボタンをクリックして終了させてください。

関連項目
使用するネットワークスキャナーを選択する
このページのトップへ