
　　系统最低配置：
	
	CPU：赛扬 D 2.66G或以上
	主板：Intel芯片系列（VIA、SIS等芯片会有兼容问题，不建议使用）
	内存：256m或以上
	显卡：GeForce2 32m或以上（PCI-E显卡目前只支持ati芯片）
	电源：额定功率300W或以上（直流输出：3.3V,27A）,推荐使用航嘉冷静王钻石版
	系统：win2000,winXP（注意win2000,装超过120G的大硬盘，请安装大硬盘补丁）

　　本系统对CPU、电源要求比较高，请客户按以上配置装机调试


　　注意：
	1　24路，必须用2.8G以上的CPU，否则网传会因为CPU资源太高出问题。
	2　电源必须使用直流输出：3.3V,27A(橙色)，否则会出现花屏、灰屏等不正常现象。
	3  监控系统不能拷到桌面运行，建议放在C盘根目录下运行（例如C:\nv700x_5.0）
	4  必须把颜色设为真彩色32位,否则回放会出现底片等不正常的效果
	5  如果板卡上印着ver4.1,请安装新板驱动程序

	　
	说明书含常见问题的解决方法，请参阅。


　　version 3.0版本，主要更新如下：

	1　全新界面
	2　增加移动侦测可自定义区域
	3　图像传输码流增加“恒定”和“可变”设置
	4　波特率可调　
	5　支持全新的压缩引擎
	6　提高录像回放质量
	7　增加录像文件备份功能
	8　改善广域网图像接收质量


　　version 3.1版本，主要更新如下：

	1　修改由于文件或目录不能删除而导致不能继续录像（更新nvrec1600f.exe）	
	2　修改了CPU100%情况下,网络有时连接不上的Bug（更新nvserver.dll）
	3　修改因文件顺序错乱导致时间段模式播放不了某些时间段文件的问题
	4　修改为时间段播放文件时，停止文件不刷新图像窗口（4、5更新xplayer.exe）
	5　录像回放增加录像文件备份功能


   version 4.0版本，主要更新如下：

	1	修改接收端口号后，没有写回index.htm文件的bug
	2	增加自动填写本机web站点IP地址
	3　	增加H.264和mpeg4两种压缩算法供用户选择
	4　	云镜控制增加YAAN、银信协议
	5	增加更好的图像或更快的视频供选择
	6	增加快球预置位管理
	7	修改回放界面
	8	录像时间表设置增加日夜间模式
	9	增加录像分区可指定功能
	10	日志管理增加翻页功能
	11	全新的网页控件，支持网页接收、云台控制、开关控制、远程调色、远程回放
	12	增加远程用户对通道接收权限检测功能
　　	

  version 4.0.0.2版本，主要更新如下：
	
	NVRec1600F:
	1	增加两种Pelco-P及Pelco-D的衍生协议；
	2	增加对其它英文操作系统(非美式英语)的支持；
	3	增加显示系统所用到的端口；
	4	修改云台控制端口与报警盒控制端口不可以重复；
	XPlayer:
	5	完全使用TCPClientDLL.dll做网络；	
	6	修改不列出正在录像的文件,添加文件列表记录个数及搜索状态显示
	7	修改文件查询时间，改为不转换为UTC标准
	8	修改新的远程回放不能支持域名的bug;
	9	修改英文版使用的字体


  version 4.1版本，主要更新如下：   

	1	IE增加画面切换、翻页，右键全开全关视频,远程控制开关等功能
	2	支持多国语言(目前仅支持中英文,包括繁体,其他语言需要用户自己编辑)
	3	修改网络传输bug,更新nvserver.dll,nvclient.dll
	4	修改录像回放bug,更新nvplaym4.dll,xplayer.exe
	5	移动侦测灵敏度增加时间表设置,更新nvrec1600f.exe,nvapi32.dll
	6	增加音频功能	


  version 5.0 版本,主要更新如下:

	1	新界面
	2	优化压缩引擎,提高图像质量,降低CPU占用率	
	3	探头设置,增加报警盒输出选择功能
	4	录像回放,最大支持16路
	5	支持新旧板卡、音频卡混插
	6	全新客户端软件,支持报警显示、36画面接收、自动重连功能
	7	支持中英文切换


  version 5.5 版本,主要更新如下:

	1	增加巡航扫描功能
	2	增加移动报警、视频丢失报警联动报警盒输出功能
	3	支持多国语言(目前仅支持中英文,包括繁体,其他语言需要用户自己编辑)
	4	客户端软件增加显示服务器状态、电子地图功能	










	