Instalación de Color Network ScanGear - Guía de instalación del Network ScanGear

» Instalación » Instalación de Color Network ScanGear |

Instalación de Color Network ScanGear
Regresar a Sinopsis
Siga el procedimiento descrito a continuación para instalar Color Network ScanGear.

Importante
Al iniciar el ordenador, debe iniciar la sesión como administrador. Si aparece el cuadro de diálogo [Control de cuenta de usuario], efectúe las siguientes operaciones. Si es el administrador, haga clic en [Permitir] o [Continuar]. Si es un usuario estándar, introduzca la contraseña de administrador requerida → haga clic en [Aceptar].

Nota

Para obtener procedimientos distintos a los de instalación y desinstalación, consulte los manuales suministrados con el producto correspondiente o la ayuda en pantalla, el e-Manual, la guía de usuario, etc. (consulte "Dónde encontrar ayuda").
Para obtener detalles acerca de los sistemas compatibles, consulte "Requisitos de sistema operativo".
Si está utilizando una impresora de la serie MF, consulte el manual de la impresora para obtener detalles sobre el procedimiento de instalación.

1.
Inicie Windows.
2.
Inserte el CD-ROM de software de usuario XXX en la unidad de CD-ROM → haga clic en [Instalación].
En Windows 7/Server 2008/Vista:
Si aparece el cuadro de diálogo [Reproducción automática], haga clic en [Ejecutar MInst.exe].
Si se abre el Explorador de Windows, haga doble clic en el icono [MInst.exe].
Si no ocurre nada, en [] (menú (Inicio)), haga clic en [Equipo] → y a continuación haga doble clic en el icono de la unidad de CD-ROM.
En Windows Server 2003/XP/2000:
Si no ocurre nada, haga doble clic en el icono [Mi PC] → en el icono de la unidad de CD-ROM → en el icono [MInst.exe] para iniciar el proceso de instalación.
Si no puede encontrar el icono [MInst.exe] en su CD-ROM:
1.Haga doble clic en las siguientes carpetas:
[Color_Network_ScanGear] → [driver]
2.Haga doble clic en el icono [setup.exe] para iniciar el proceso de instalación → continúe con el paso 5..

Nota
Este procedimiento varía en función de la edición del sistema operativo y del entorno que esté utilizando. Dependiendo del software o el sistema operativo que esté usando, es posible que antes de la instalación aparezca una pantalla para seleccionar el idioma que se desea usar en el instalador.

3.
Seleccione Color Network ScanGear en la lista → haga clic en [Instalar].
4.
Seleccione el idioma que desee usar en el cuadro de diálogo [Elegir idioma de instalación], y haga clic en [Aceptar].
5.
En la pantalla de bienvenida, haga clic en [Siguiente].
6.
Lea atentamente el contrato de licencia. Si está de acuerdo con las condiciones que en él se expresan, marque [Acepto los términos del contrato de licencia] → haga clic en [Siguiente].
7.
En la Carpeta de destino, especifique la ubicación en la que desea instalar el controlador del escáner de red → haga clic en [Siguiente].
8.
Haga clic en [Instalar].
Comenzará la instalación y se mostrará el progreso de esta operación.
Cuando los archivos necesarios se hayan copiado, aparecerá un cuadro de diálogo que indicará que la instalación ha terminado.
Si aparece un mensaje de error que indica que se ha producido un error en el registro de ScanGear Tool o de un puerto UDP como excepción en Firewall de Windows, registre manualmente ScanGear Tool y/o el puerto UDP como una excepción en Firewall de Windows una vez finalizada la instalación, siguiendo los procedimientos que se indican a continuación.
Registro de ScanGear Tool en [Excepciones] en Firewall de Windows
- En Windows 7:
1. Haga clic en [] (Iniciar) → [Panel de control] → [Sistema y seguridad] → [Firewall de Windows] → [Configuración avanzada].
2. Seleccione [Reglas de salida] en la ficha [Firewall de Windows con seguridad avanzada] → haga clic en [Nueva regla].
3. En [Asistente para nueva regla de entrada], seleccione [Program] y haga clic en [Siguiente].
4. Seleccione [This program path] → haga clic en [Explorar] → seleccione el archivo que se indica a continuación → haga clic en [Siguiente].
%ProgramFiles%Canon\Color Network ScanGear\SgTool.exe
5. Seleccione [Permitir la conexión] → haga clic en [Siguiente].
6. Seleccione [Privado] → haga clic en [Siguiente].
7. Escriba un nombre en [Nombre] → haga clic en [Finalizar] para cerrar el [Asistente para nueva regla de entrada].
- En Windows Server 2008/Vista:
1.Haga clic en [] (Inicio) → [Panel de control] → [Seguridad] → [Firewall de Windows] → [Permitir un programa a través del Firewall de Windows].
2. En la ficha [Excepciones], haga clic en [Agregar programa] para agregar ScanGear Tool a la lista [Programas o puertos] → seleccione la casilla de verificación que aparece junto a ScanGear Tool.
3. Haga clic en el botón [Aceptar] para cerrar el cuadro de diálogo [Firewall de Windows].
- En Windows Server 2003/XP:
1.Haga clic en [Inicio] → [Panel de control] → [Centro de seguridad] → [Firewall de Windows] en la sección [Administrar configuración de seguridad para:].
2.En la ficha [Excepciones], haga clic en [Agregar programa] para agregar ScanGear Tool a la lista [Programas y servicios] → seleccione la casilla de verificación que aparece junto a ScanGear Tool.
3. Haga clic en el botón [Aceptar] para cerrar el cuadro de diálogo [Firewall de Windows].

NOTA
Este procedimiento varía en función de la edición del sistema operativo y del entorno que esté utilizando. Agregue el programa a [Excepciones] en Firewall.

Registro de un puerto UDP en [Excepciones] en Firewall de Windows
- En Windows 7:
1. Haga clic en [] (Iniciar) → [Panel de control] → [Sistema y seguridad] → [Firewall de Windows] → [Configuración avanzada].
2. Seleccione [Reglas de salida] en la ficha [Firewall de Windows con seguridad avanzada] → haga clic en [Nueva regla].
3. En [Asistente para nueva regla de entrada], seleccione [Puerto] → haga clic en [Siguiente].
4. En [UDP], escriba 56338 en [Puertos locales específicos] → haga clic en [Siguiente].
5. Seleccione [Permitir la conexión] → haga clic en [Siguiente].
6. Seleccione [Privado] → haga clic en [Siguiente].
7. Escriba un nombre en [Nombre] → haga clic en [Finalizar] para cerrar el [Asistente para nueva regla de entrada].
- En Windows Server 2008/Vista:
1. Haga clic en [] (Inicio) → [Panel de control] → [Seguridad] → [Firewall de Windows] → [Permitir un programa a través del Firewall de Windows].
2. En la ficha [Excepciones] del cuadro de diálogo [Firewall de Windows], haga clic en [Agregar puerto].
3.En el cuadro de diálogo [Agregar puerto], introduzca un nombre en [Nombre] → introduzca 56338 en [Número de puerto] → seleccione el botón de opción que está junto a [UDP] → haga clic en [Aceptar].
4. Haga clic en el botón [Aceptar] y cierre el cuadro de diálogo [Firewall de Windows].
- En Windows Server 2003/XP:
1. Haga clic en [Inicio] → [Panel de control] → [Centro de seguridad] → [Firewall de Windows] en la sección [Administrar configuración de seguridad para:].
2. En la ficha [Excepciones] del cuadro de diálogo [Firewall de Windows], haga clic en [Agregar puerto].
3.En el cuadro de diálogo [Agregar puerto], introduzca un nombre en [Nombre] → introduzca 56338 en [Número de puerto] → seleccione el botón de opción que está junto a [UDP] → haga clic en [Aceptar].
4. Haga clic en el botón [Aceptar] y cierre el cuadro de diálogo [Firewall de Windows].

NOTA
Este procedimiento varía en función de la edición del sistema operativo y del entorno que esté utilizando.

9.
Haga clic en [Finalizar] para finalizar la instalación.

Nota

Cuando haya terminado la instalación y antes de iniciar el controlador del escáner de red, deberá utilizar la herramienta ScanGear Tool para seleccionar el escáner de red que se vaya a utilizar para explorar. Para obtener instrucciones sobre cómo seleccionar el escáner de red, consulte "Selección de un escáner."
El controlador del escáner de red no funciona de forma independiente. Para explorar, acceda al controlador desde una aplicación compatible con TWAIN (por ejemplo, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat y Microsoft Word/Excel/PowerPoint 2000 o posterior).

Volver al principio