=================================================================
               Canon Color Network ScanGear V2.61
=================================================================
                                        Copyright Canon Inc. 2009

o Windows und Windows Vista sind Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten 
  Staaten und in anderen Ländern.


1. Funktionen

Color Network ScanGear ist ein TWAIN-kompatibler 32-Bit-Scanner-Treiber. Mithilfe dieses
Treibers können digitale Farbkopierer der Serien Canon imageRUNNER ADVANCE, iR C, 
imagePRESS, iR (mit Farbscanner) oder MF von Computern im Netzwerk als Netzwerk-Scanner 
eingesetzt werden.

Color Network ScanGear umfasst die folgende Software: 

o ScanGear Tool
  Dies ermöglicht dem Benutzer, den Gerätenamen des zu verwendenden Scanners im Netzwerk 
  zu wählen.
  Die Anzeigesprache der Software kann geändert werden.

o Network ScanGear-Treiber
  Dies ist der Scanner-Treiber, auf den TWAIN-kompatible Anwendungsprogramme zugreifen 
  können.

2. Was Sie benötigen

Erforderliche Hardware

o Computer
  Ein beliebiger Computer mit einem der oben genannten Betriebssysteme.
o Festplattenspeicher
  Die Festplattenkapazität, die für den einwandfreien Betrieb der oben genannten 
  Betriebssysteme erforderlich ist.
o Arbeitsspeicher
  Die Speicherkapazität, die für den einwandfreien Betrieb der oben genannten 
  Betriebssysteme erforderlich ist.
o Monitor mit einer Auflösung von mindestens 640 x 480 (800 x 600 oder höher empfohlen), 
  mit der Möglichkeit, 256 Farben oder mehr anzuzeigen
o Einen Netzwerk-Hostadapter, der die Protokolle TCP/IP oder UDP/IP über Ethernet oder 
  Token Ring unterstützt
o Digitaler Canon-Farbkopierer der Serie Canon imageRUNNER ADVANCE, iR C/imagePRESS/MF
o Digitaler Canon-Farbkopierer der Serie iR (mit Farbscanner)

Erforderliche Software

Eines der folgenden Systeme ist erforderlich:

o Microsoft Windows 2000
o Microsoft Windows XP
o Microsoft Windows Server 2003
o Microsoft Windows Vista
o Microsoft Windows Server 2008
o Microsoft Windows 7

  - Color Network ScanGear ist nicht mit Windows Server 2008 Server Core kompatibel.
  - Wenn Sie Windows 2000, XP, Server 2003 oder Server 2003 R2 verwenden, wird IPv6 
    von Color Network ScanGear nicht unterstützt.


3. Einige allgemeine Tipps zur Verwendung

o Je nach der verwendeten Anwendung kann während des Scannens der Fehler "Nicht genügend
  Arbeitsspeicher" oder ein ähnlicher Fehler auftreten, oder beim Scannen vieler Bilder 
  oder eines besonders großen Bildes kann die Scan-Geschwindigkeit abnehmen. Es kann 
  auch vorkommen, dass das Betriebssystem nicht richtig funktioniert. In diesem Fall 
  gehen Sie folgendermaßen vor:

(1)  Stellen Sie sicher, dass auf Ihrer Festplatte genügend Speicher verfügbar ist. 
     Löschen Sie hierzu nicht mehr benötigte Dateien oder installieren Sie eine 
     zusätzliche Festplatte in Ihrem System.
(2)  Scannen Sie die Bilder mit einer niedrigeren Auflösung.
(3)  Erweitern Sie den Arbeitsspeicher (RAM) Ihres Systems.
(4)  Legen Sie für den virtuellen Speicher den größten Wert fest, den Ihr System zulässt.
(5)  Teilen Sie Vorlagen in mehrere Sätze auf, und scannen Sie sie getrennt.

o Schließen Sie immer das Hauptfenster von Color Network ScanGear, bevor Sie das 
  übergeordnete Anwendungsprogramm beenden.

o Wenn bei der Verwendung von Color Network ScanGear die Systemressourcen abnehmen, wird 
  das Hauptfenster von Color Network ScanGear möglicherweise nicht mehr richtig dargestellt.

o Die Anzahl der im Hauptfenster von Color Network ScanGear angezeigten Pixel kann sich 
  leicht von der Anzahl der im übergeordneten Anwendungsprogramm angezeigten Pixel 
  unterscheiden.

o Bei einigen Anwendungen verdeckt das Hauptfenster von Color Network ScanGear oder das 
  Dialogfeld, das den Scanstatus anzeigt, möglicherweise Meldungen, die das übergeordnete 
  Anwendungsprogramm im Hintergrund anzeigt. Dies kann den Eindruck erwecken, dass das 
  Scannen oder Abrufen vom übergeordneten Anwendungsprogramm unterbrochen wurde. Klicken 
  Sie in diesem Fall auf das Fenster des übergeordneten Anwendungsprogramms, um die 
  Fenster im Vordergrund anzuzeigen.

o Bei der Installation oder Deinstallation von Color Network ScanGear ist es erforderlich, 
  als Administrator angemeldet zu sein. Andere Benutzer als der Administrator können diesen 
  Treiber nicht installieren oder deinstallieren.

o Wenn ein eingeschränkter Benutzer Color Network ScanGear verwendet, installieren Sie 
  Color Network ScanGear in einen Ordner, in dem der eingeschränkte Benutzer Schreibrechte 
  besitzt.

o Wenn das Betriebssystem über die Funktion Windows-Firewall verfügt und diese Funktion 
  aktiviert ist, kann es eine gewisse Zeit dauern, bis der Scan-Vorgang abgeschlossen ist. 
  Überprüfen Sie, ob auf der Registerkarte [Ausnahmen] des Dialogfeldes [Windows-Firewall] 
  UDP-Ports als Ausnahmen registriert werden können. In der Regel werden solche Ausnahmen 
  bei der Installation automatisch registriert. Wenn der entsprechende UDP-Port nicht 
  registriert wurde, muss dies manuell erfolgen. Die oben genannten Schritte können je nach 
  der Version und den Einstellungen des verwendeten Betriebssystems variieren.

  - Für Windows XP/Server 2003:
    1) Klicken Sie auf [Start] -> [Systemsteuerung] -> [Sicherheitscenter] -> 
       [Sicherheitseinstellungen verwaltenfür:] -> [Windows-Firewall].
    2) Klicken Sie auf der Registerkarte [Ausnahmen] des Dialogfelds [Windows-Firewall] auf 
       [Port...].
    3) Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen im Dialogfeld [Port hinzufügen], und 
       klicken Sie anschließend auf [OK].
       [Name]: Geben Sie einen Namen ein
       [Portnummer]: 56338
       Wählen Sie [UDP]
    4) Klicken Sie auf [OK], und schließen Sie das Dialogfeld [Windows-Firewall].

  - Für Windows Vista/Server 2008:
    1) Klicken Sie auf [Start] -> [Systemsteuerung] -> [Windows-Firewall] -> 
       [Programm durch die Windows-Firewall lassen].
    2) Klicken Sie auf der Registerkarte [Ausnahmen] des Dialogfelds [Windows-Firewall] auf 
       [Port...].
    3) Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen im Dialogfeld [Port hinzufügen], und 
       klicken Sie anschließend auf [OK].
       [Name]: Geben Sie einen Namen ein
       [Portnummer]: 56338
       [Protokoll]: Wählen Sie [UDP]
    4) Klicken Sie auf [OK], und schließen Sie das Dialogfeld [Windows-Firewall].

  - Für Windows 7:
    1) Klicken Sie auf [Start] -> [Systemsteuerung] -> [System und Sicherheit] -> 
       [Windows-Firewall] -> [Erweiterte Einstellungen].
    2) Wählen Sie auf der Registerkarte [Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit] die 
       Option [Eingehende Regeln], klicken Sie auf [Neue Regel].
    3) Wählen Sie in [Assistent für neue eingehende Regel] die Option [Port], klicken Sie 
       auf [Weiter].
    4) Wählen Sie [UDP], geben Sie 56338 bei [Bestimmte lokale Ports] ein, klicken Sie auf 
       [Weiter].
    5) Wählen Sie [Verbindung zulassen], klicken Sie auf [Weiter].
    6) Wählen Sie nur [Privat], klicken Sie auf [Weiter].
    7) Geben Sie unter [Name] einen Namen ein, klicken Sie auf [Fertig stellen], und 
       schließen Sie das Dialogfeld [Assistent für neue eingehende Regel].

o Wenn Sie ein Betriebssystem verwenden, auf dem die Windows-Firewall installiert ist und 
  in den Einstellungen für die Windows-Firewall angegeben haben, dass der Treiber für 
  Network ScanGear verwendet werden soll, klicken Sie im Dialogfeld [Windows-Firewall] 
  auf die Registerkarte [Ausnahmen] -> klicken Sie auf [Programm...] -> fügen Sie die 
  Anwendung hinzu, die Sie zum Durchsuchen verwenden möchten. 

o Wenn Sie ein Betriebssystem verwenden, auf dem die Windows-Firewall installiert ist und 
  in den Einstellungen für die Windows-Firewall angegeben haben, dass der Treiber für 
  Network ScanGear verwendet werden soll, klicken Sie im Dialogfeld [Windows-Firewall] auf 
  die Registerkarte [Ausnahmen] -> klicken Sie auf [Programm...] -> fügen Sie das 
  ScanGear-Tool (SgTool.exe) hinzu. Wenn Sie das ScanGear-Tool verwenden, ohne es den 
  Ausnahmen für die Windows-Firewall hinzuzufügen, wird möglicherweise eine Warnmeldung 
  angezeigt.

o Wenn Sie unter Verwendung der nachfolgend aufgeführten Einstellungskombinationen 
  scannen, wird möglicherweise ein Teil des Bilds nicht gescannt.
  - In Acrobat 7: Auswahl von [PDF erstellen] - [Von Scanner...] im Menü [Datei] und 
    anschließende Auswahl von [Text mit OCR erkennen] im Dialogfeld [PDF von Scanner 
    erstellen].
  - In Color Network ScanGear: Auswahl von [Autom. Farbwahl], [Vollfarbe] oder 
    [Graustufen] unter [Farbmodus].

  Beim Scannen mit OCR: Auswahl von [Text mit OCR erkennen] im Dialogfeld [PDF von 
  Scanner erstellen] aufheben; nach dem Scannen Auswahl von [Start] im Menü [Dokument].

o Je nach dem verwendeten Druckermodell ist das gescannte Bild u. U. größer als das 
  angegebene Seitenformat.

o Je nach dem verwendeten Druckermodell stimmt das gescannte Bild nicht mit dem 
  angegebenen Seitenformat überein. Deshalb werden u. U. leere Ränder an einer oder 
  mehreren Kanten angezeigt.

o Je nach dem verwendeten Druckermodell ist es u. U. nicht möglich, den Scanbereich 
  anzugeben.

o Wenn die zur Anzeige der ausgewählten Sprache erforderlichen Schriftarten nicht in 
  Ihrem Betriebssystem installiert sind, wird die Software möglicherweise nicht korrekt 
  angezeigt.

o Wenn Sie beim Scannen im Menü [Einfügen] die Option [Grafik] - [Von Scanner oder 
  Kamera] wählen, um das Dialogfeld [Bild von Kamera oder Scanner einfügen] zu öffnen, 
  und dann auf [Einfügen] klicken, kann in Microsoft Office 2003/2007 ein Fehler auftreten. 
  In diesem Fall verwenden Sie anstelle von [Einfügen] die Schaltfläche [Einfügen anpassen].

o Je nach dem verwendeten Druckermodell ist es u. U. nicht möglich, für [Seitenformat] die 
  Option [Auto] anzugeben.

o Wenn Sie in Acrobat Version 7.0 oder 8.0 mit OCR und Farbmodus auf Schwarzweiß scannen, 
  wird das Bild eventuell nicht richtig angezeigt.