Installazione di Color Network ScanGear - Guida di Installazione del Network ScanGear

» Installazione » Installazione di Color Network ScanGear |

Installazione di Color Network ScanGear
Torna alla panoramica
Per installare Color Network ScanGear, attenersi alla procedura riportata di seguito.

Importante

Quando il computer viene avviato, è necessario accedere come Amministratore.
Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo dell'account utente], attenersi alla procedura seguente.
Per gli utenti con privilegi di Amministratore, fare clic su [Consenti] o [Continua].
Per gli utenti Standard, immettere la password dell'amministratore richiesta → fare clic su [OK].

Nota

Per procedure diverse da quelle di installazione e disinstallazione, consultare i manuali in dotazione con il prodotto corrispondente o la guida in linea, il manuale elettronico, il manuale dell'utente, e così via, (vedere "Informazioni di riferimento").
Per i dettagli sui sistemi supportati, vedere "Requisiti dell'ambiente operativo."
Se si utilizza una stampante della serie MF, consultare il manuale fornito con la stampante per i dettagli sulla procedura d'installazione.

1.
Avviare Windows.
2.
Inserire il CD-ROM del software nell'unità CD-ROM → fare clic su [Installazione].
Per Windows 7/Server 2008/Vista:
Se viene visualizzata la finestra di dialogo [AutoPlay], fare clic su [Esegui MInst.exe].
Se si apre Windows Explorer, fare doppio clic sull'icona [MInst.exe].
Se non accade nulla, nel menu [] (Start), fare clic su [Computer] → fare doppio clic sull'icona dell'unità CD-ROM.
Per Windows Server 2003/XP/2000:
Se non accade nulla, fare doppio clic sull'icona [Risorse del computer] → icona dell'unità CD-ROM → icona [MInst.exe] per avviare la procedura di installazione.
Se non si riesce a trovare l'icona [MInst.exe] sul proprio CD-ROM:
1.Fare doppio clic sulle cartelle seguenti:
[Color_Network_ScanGear] → [driver]
2.Fare doppio clic sull'icona [Setup.exe] per avviare la procedura di installazione → passare al punto 5.

Nota
La procedura varia in base all'edizione del sistema operativo e all'ambiente utilizzati. A seconda del software o del sistema operativo utilizzato, prima dell'installazione potrebbe venire visualizzata una schermata per la selezione della lingua da utilizzare per il programma d'installazione.

3.
Selezionare Color Network ScanGear dall'elenco → fare clic su [Installa].
4.
Selezionare la lingua che si desidera utilizzare nella finestra di dialogo [Seleziona la lingua dell'installazione], quindi fare clic su [OK].
5.
Nella schermata di benvenuto fare clic su [Avanti].
6.
Leggere attentamente il testo del contratto di licenza. Se si accettano le condizioni, selezionare [Accetto i termini del contratto di licenza] → fare clic su [Avanti].
7.
Nella Cartella di destinazione, specificare la posizione in cui installare il driver dello scanner di rete → fare clic su [Avanti].
8.
Fare clic su [Installa].
Viene avviata l'installazione e visualizzata la relativa barra di avanzamento.
Dopo la copia dei file necessari, una finestra di dialogo segnala che l'installazione è stata completata.
Se si visualizza un messaggio di errore che riporta che non è stato possibile effettuare la registrazione di ScanGear Tool o di una porta UDP tra le eccezioni di Windows Firewall, registrarli manualmente una volta completata l'installazione, osservando la seguente procedura.
Registrazione di ScanGear Tool nelle [Eccezioni] di Windows Firewall
- Per Windows 7:
1 Fare clic su [] (Start) → [Pannello di controllo] → [Sistema e sicurezza] → [Windows Firewall] → [Impostazioni avanzate].
2. Selezionare [Regole connessioni in entrata] nella scheda [Windows Firewall con sicurezza avanzata] → fare clic su [Nuova regola].
3. In [Creazione guidata nuova regola connessioni in entrata], selezionare [Program] → fare clic su [Avanti].
4. Selezionare [This program path] → fare clic su [Browse] → selezionare il file riportato in basso → fare clic su [Avanti].
%ProgramFiles%Canon\Color Network ScanGear\SgTool.exe
5. Selezionare [Consenti la connessione] → fare clic su [Avanti].
6. Selezionare solo [Privato] → fare clic su [Avanti].
7. Immettere un nome in [Nome] → fare clic su [Fine] per chiudere [Creazione guidata nuova regola connessioni in entrata].
- Per Windows Server 2008/Vista:
1.Fare clic su [] (Start) → [Pannello di controllo] → [Sicurezza] → [Windows Firewall] → [Consenti programma con Windows Firewall].
2. Nella scheda [Eccezioni], fare clic su [Aggiungi programma...] per aggiungere ScanGear Tool all'elenco [Programma o porta] → selezionare la casella di controllo accanto a ScanGear Tool.
3. Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo [Impostazioni di Windows Firewall].
- Per Windows Server 2003/XP:
1.Fare clic su [Start] → [Pannello di controllo] → [Centro sicurezza PC] → [Windows Firewall] → [Gestione impostazioni di protezione per].
2.Nella scheda [Eccezioni], fare clic su [Aggiungi programma...] per aggiungere ScanGear Tool all'elenco [Programmi e servizi] → selezionare la casella di controllo accanto a ScanGear Tool.
3. Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo [Windows Firewall].

NOTA
La procedura varia a seconda dell'edizione del sistema operativo e dell'ambiente utilizzati. Aggiungere il programma alle [Eccezioni] del Firewall.

Registrazione di una porta UDP nelle [Eccezioni] di Windows Firewall
- Per Windows 7:
1. Fare clic su [] (Start) → [Pannello di controllo] → [Sistema e sicurezza] → [Windows Firewall] → [Impostazioni avanzate].
2. Selezionare [Regole connessioni in entrata] nella scheda [Windows Firewall con sicurezza avanzata] → fare clic su [Nuova regola].
3. In [Creazione guidata nuova regola connessioni in entrata], selezionare [Porta] → fare clic su [Avanti].
4. Selezionare [UDP] → immettere 56338 in [Porte locali specifiche] → fare clic su [Avanti].
5. Selezionare [Consenti la connessione] → fare clic su [Avanti].
6. Selezionare solo [Privato] → fare clic su [Avanti].
7. Immettere un nome in [Nome] → fare clic su [Fine] per chiudere [Creazione guidata nuova regola connessioni in entrata].
- Per Windows Server 2008/Vista:
1. Fare clic su [] (Start) → [Pannello di controllo] → [Sicurezza] → [Windows Firewall] → [Consenti programma con Windows Firewall].
2.Nella scheda [Eccezioni] della finestra di dialogo [Windows Firewall], fare clic su [Aggiungi porta...].
3.Nella finestra di dialogo [Aggiungi porta], immettere un nome per [Nome] → digitare 56338 per [Numero porta] → selezionare la casella di controllo accanto a [UDP] → fare clic su [OK].
4.Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo [Impostazioni di Windows Firewall].
- Per Windows Server 2003/XP:
1. Fare clic su [Fare clic per iniziare.] → [Pannello di controllo] → [Centro sicurezza PC] → [Windows Firewall] in [Gestione impostazioni di protezione per].
2.Nella scheda [Eccezioni] della finestra di dialogo [Windows Firewall], fare clic su [Aggiungi porta...].
3.Nella finestra di dialogo [Aggiungi porta], immettere un nome per [Nome] → digitare 56338 per [Numero porta] → selezionare la casella di controllo accanto a [UDP] → fare clic su [OK].
4.Fare clic su [OK] per chiudere la finestra di dialogo [Windows Firewall].

NOTA
La procedura varia a seconda dell'edizione del sistema operativo e dell'ambiente utilizzati.

9.
Per concludere l'installazione, fare clic su [Fine].

Nota

Al termine dell'installazione e prima di avviare il driver dello scanner di rete è necessario utilizzare ScanGear Tool per selezionare lo scanner di rete da utilizzare per la scansione. Per istruzioni su come selezionare lo scanner di rete, vedere "Selezione di uno scanner."
Il driver dello scanner di rete non opera in modo indipendente. Per eseguire una scansione, è necessario accedere a questo driver da un'applicazione compatibile con lo standard TWAIN (ad esempio Adobe Photoshop, Adobe Acrobat e Microsoft Word/ Excel/PowerPoint 2000 o versioni successive).

Torna all'inizio