*****************************************************************************
                        必 ず お 読 み く だ さ い !!
*****************************************************************************

　◆  Canon Color Network ScanGear V2.61
                                                 Copyright CANON INC. 2009
 
Windows, Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国に
おける登録商標または商標です。



1. 特長

Color Network ScanGearは、ネットワーク上にあるデジタル複合機 imageRUNNER ADVANCE/
Color imageRUNNER/imagePRESS/imageRUNNER(カラースキャナー搭載機)/
MFシリーズをネットワークスキャナーとして使用するためのTWAIN対応の32bitスキャ
ナードライバーです。


次のソフトウェアで構成されています。

■ScanGear Tool
　ネットワーク上のどのスキャナーでスキャンするのか、機種名を指定するためのソフト
　ウェアです。
　また、Network ScanGearの表示言語を切替えることもできます。

■Network ScanGearドライバー
　TWAIN対応のアプリケーションから本ドライバーを選択して、画像データを読み取る
　ことができます。

2. 必要なシステム環境

Color Network ScanGearは、以下のシステム環境でご利用になれます。

「ハードウェア」
・対応OSが動作するコンピューター
・640×480ドット以上(800×600ドット以上推奨)の表示解像度、256色以上の表示色数を
　もつディスプレイ
・Ethernet上でTCP/IPおよびUDP/IPによる通信が可能なネットワークホストアダプター
・Color imageRUNNER/imageRUNNER ADVANCE/imagePRESS/imageRUNNER(カラースキャナー
  搭載機)/MFシリーズ

「ソフトウェア」
次のいずれかのソフトウェアが必要です。
・Microsoft Windows 2000 operating system
・Microsoft Windows XP operating system
・Microsoft Windows Server 2003 operating system 
・Microsoft Windows Vista operating system 
・Microsoft Windows Server 2008 operating system
・Microsoft Windows 7 operating system

  - Color Network ScanGearは、Windows Server 2008 Server Coreには対応しておりま
    せん。
  - Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2003 R2をお使いの場合、Color Network 
    ScanGearは、IPv6非対応となります。

3. 使用上の注意

・お使いのアプリケーションによっては、大量の画像やデータサイズの大きい画像を
　スキャンする場合、スキャン中にメモリー不足などのエラーが発生したり、スキャン速
　度が著しく低下することがあります。またOSの動作が不安定になることもあります。

　この場合、次のような処理を行ってください。
　　(1)ハードディスク内の不要なファイルを整理するなど、十分な空き容量を確保する。
　　　またはハードディスクを増設する。
　　(2)解像度の設定を下げてスキャンし直す。
　　(3)メモリーを増設する。 
　　(4)仮想メモリーサイズをなるべく大きめに設定する。
　　(5)一度にスキャンする原稿の枚数を減らす

・アプリケーションを終了させる前に、必ずColor Network ScanGearのメインウィンド
　ウを閉じてください。

・システムリソースが少なくなるとColor Network ScanGearメインウィンドウの表示が
　一部乱れることがあります。

・Color Network ScanGear メインウィンドウに表示されたピクセル数と実際にアプリ
　ケーションに転送された画像のピクセル数が、若干異なることがあります。

・アプリケーションによってはアプリケーションが表示するメッセージが、Color 
  Network ScanGear メインウィンドウやスキャンの進み具合を示すダイアログボック
  スの裏に隠れてしまうため、Color Network ScanGearがメッセージの表示をせずにス
  キャンや転送を中止してしまったように見えることがあります。このときは、表示
  ウィンドウのフォーカスを切り替えてメッセージの表示を確認してください。

・Color Network ScanGearのインストール、アンインストールを行うには、
  管理者(Administrator)としてログインしてください。
  管理者以外のユーザーはインストール、アンインストールを行うことはできません。
  
・制限ユーザーがColor Network ScanGearを使用するには、制限ユーザーに書き込み権限
　のあるフォルダにColor Network ScanGearをインストールしてください。

・Windowsファイアウォール機能を持っているOSで設定を有効にしている場合、
  Network ScanGearドライバーを使用するには、Windowsファイアウォールの[例外]ページ
  に、UDPポートを例外登録されているか確認してくださいしてください。通常はインス
  トール時に自動で例外登録されます。例外登録されていない場合は、手動で例外登録を
  してください。お使いのOSのエディションや環境設定によって、手順が異なります。 

  - Windows XP/Server 2003の場合
    1)[スタート]-[コントロールパネル]-[セキュリティ センター]-[セキュリティの設定
     の管理]-[Windowsファイアウォール]をクリックします。
    2)[Windowsファイアウォール]ダイアログボックスの[例外]ページで、[ポートの追加]
      をクリックします。
    3)[ポートの追加]ダイアログボックスで、以下の設定を行い、[OK]をクリックします。
      [名前]：任意の名称 
      [ポート番号]：56338 
      [UDP]を選択
    4)[OK]をクリックし、[Windowsファイアウォール]ダイアログボックスを閉じます。

  - Windows Vista/Server 2008の場合
    1)[スタート]-[コントロールパネル]-[Windowsファイアウォールによるプログラムの
      許可]をクリックします。
    2)[Windowsファイアウォールの設定]ダイアログボックスの[例外]ページで、[ポー
      トの追加]をクリックします。
    3)[ポートの追加]ダイアログボックスで、以下の設定を行い、[OK]をクリックします。
      [名前]：任意の名称 
      [ポート番号]：56338 
      [プロトコル]：[UDP]を選択
    4)[OK]をクリックし、[Windowsファイアウォールの設定]ダイアログボックスを閉じ
      ます。

  - Windows 7の場合
    1)[スタート]-[コントロールパネル]-[システムとセキュリティ]-[Windowsファイア
      ウォール]-[詳細設定]をクリックします。
    2)[セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール]ページで、[受信の規則]を
      選択し、[新しい規則]をクリックします。
    3)[新規の受信の規則ウィザード]で、[ポート]を選択し、[次へ]をクリックします。
    4)[UDP]を選択し、[特定のローカルポート]に56338を入力して、[次へ]をクリックし
      ます。
    5)[接続を許可する]を選択し、[次へ]をクリックします。
    6)[プライベート]のみチェックし、[次へ]をクリックします。
    7)[名前]に任意の名称を入力し、[完了]をクリックして、[新規の受信の規則ウィ
      ザード]を閉じます。

・Windowsファイアウォール機能を持っているOSで設定を有効にしている場合、
　ScanGear Toolを使用するには、Windowsファイアウォールの[例外]
　ページで[プログラムの追加]ボタンをクリックし、ScanGear Tool (SgTool.exe)を追
　加してください。追加しないでScanGear Toolをお使いになると、警告メッセージが
　表示される可能性があります。

・以下の設定の組み合わせでスキャンした際、画像の一部が欠ける場合があります。
  - Acrobat7: [ファイル]−[PDFの作成]−[スキャナ]を選択し、
　　[スキャナからPDFを作成]ダイアログの[OCRを使用してテキストとして認識]を選択
  - Color Network ScanGear： [カラーモード]で[自動カラー選択]、[フルカラー]
　　もしくは[グレースケール]を選択
  
　OCRを行う場合は、[スキャナーからPDFを作成]ダイアログの[OCRを使用してテキストと
　して認識]のチェックをはずしてスキャンし、スキャン後に[文書]−[OCRを使用して
　テキストとして認識]−[開始]を選択してください。

・お使いの機種によって指定した原稿サイズより大き目に読み取りを行う場合があります。

・お使いの機種によって指定した原稿サイズに余白がつく場合があります。

・お使いの機種によってスキャン範囲を指定できない場合があります。

・表示言語を選択する際、お使いのOSにその言語で使用するフォントがインストール
　されていない場合は、本ソフトウェアの表示が文字化けすることがあります。

・Microsoft Office 2003/2007アプリケーションで、[挿入]−[図]−[スキャナまたは
  カメラから]を選択し、[スキャナまたはカメラから図を挿入]ダイアログの[挿入]
  ボタンを使用してスキャンを実行すると、エラーになる場合があります。この場合
  には、[カスタム挿入]ボタンを使用してスキャンを実行してください。

・お使いの機種によっては、[原稿サイズ]で[自動]を指定できない場合があります。

・Acrobat7.0、8.0で、OCRを設定して、カラーモードを白黒でスキャンした場合に、画
  像が正しく表示されない場合があります。

=============================================================================
